Урок №1

Іструктаж з охорони праці та пожежної беспеки. Структура підприємства і організація праці на підприємстві.

**Охорона праці та техніка безпеки на підприємстві.** Деревообробне підприємство у процесі своєї діяльності використовує велику кількість знарядь праці. Оскільки робота пов`язана із застосуванням станків та верстатів, то на підприємстві проводять чіткі інструктажі із техніки безпеки.

Питаннями по охороні праці на підприємстві займається інженер по охороні праці. В його обов'язки входить проведення інструктажів, ведення журналу по охороні праці та інше.

Для різних працівників та для працівників різних верстатів існують певні відмінності у техніці безпеки на виробництві.

Також на даному підприємстві, при виробництві продукції, існує велика вірогідність аварійних ситуацій та нещасних випадків. Для таких ситуацій передбачені певні вимоги охорони праці, яких слід дотримуватися:

1. у разі виникнення будь-якої аварійної ситуації безпосередньо на робочому місці, на сусідніх ділянках, при небезпеці для людей тощо, слід негайно повідомити керівника, майстра, прораба чи іншу особу, яка займає керуючу посаду;

2. у випадку відключення електроенергії слід терміново вимкнути все обладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його можна виконувати тільки після того, як напруга електромережі буде відповідати нормам;

3. при потраплянні людини під напругу треба негайно вимкнути електроживлення верстата чи ділянки, звільнити людину від впливу електричного струму, надати першу допомогу;

4. у разі несправності устаткування чи при сумнівах у його справності й небезпечності необхідно:

a) припинити роботу, виконувані операції

b) вимкнути працюючі машини, зняти з них електроживлення

c) звернутися до керівника

d) взяти участь в усуненні виниклої несправності чи її локалізації, не порушуючи при цьому вимог охорони праці.

5. у разі скоєння нещасного випадку і травмування людей треба:

a) повідомити про нещасний випадок керівника

b) звільнити потерпілого від дій травмуючого фактора

c) визначити його стан, щоб вирішити, яка потребується допомога -- у першу чергу -- чи є загроза життю і чи є потреба негайного проведення штучного дихання й масажу серця, при проведенні штучного дихання і закритого масажу серця не припиняти цих дій до появи самостійного дихання і серцевої діяльності у потерпілого до прибуття медичних фахівців; смерть потерпілого можуть встановити тільки вони;

d) залучити до цих дій осіб, що можуть знаходитися поблизу для спільного надання допомоги й виклику медичної допомоги;

e) при прибутті медичних фахівців надавати потрібну їм допомогу;

f) якщо потерпілий зможе самостійно іти до лікувально-профілактичного закладу або у медпункт -- супроводити його, бо в цей час його стан може раптово погіршитися

g) якщо це можливо, намагатися зберігати предмети і обставини, за яких скоївся нещасний випадок; при неможливості цього -- запам`ятати суттєві факти та обставини;

h) при розслідуванні нещасного випадку за потребою повідомити про всі обставини його скоєння.

У разі настання нещасного випадку чи аварійної ситуації на підприємстві проводяться заходи, які передбачені вимогами. Також на підприємстві є у наявності засоби індивідуального захисту, аптечки, вогнегасники та інше. На даному підприємстві питанню охорони праці надається велика увага, оскільки у його історії траплялися випадки, що призводили до травм працівників.

Вивчити конспект